ctrl\_interface=DIR=/var/run/wpa\_supplicant GROUP=netdev

update\_config=1

country=US

network={

ssid="Kashmir50"

psk="Kashmir1"

key\_mgmt=WPA-PSK

}